Важная информация!

**Будьте осторожны в использовании газовых баллонов, выпол­няйте все требования по безопасной эксплуатации газовых баллонов. Во избежание несчастных случаев при эксплуатации газовых баллонов рекомендуем соблюдать следующие правила и рекомендации.**

1. Приобретать газовые баллоны и газовое оборудование следует только в специализирован­ных организациях, имеющих сертификаты на реализацию данной продукции.

Основным поставщиком сжиженного газа в баллонах в Егорлыкском районе является ООО «ДГН».

Ответ­ственность за безопасную эксплуатацию газовых баллонов и их содержание в надлежащем состоянии несут их владельцы. Никогда не покупайте газовые баллоны у посторонних лиц.

2. Использование только для целей, для которых был предназначен баллон.
 3. Проверка исправности газового баллона перед каждым использованием. Обратите внимание на наличие повреждений, коррозии, утечки газа.
 4. Наличие и исправность защитных устройств, таких как клапаны, регуляторы давления, а также предохранительных устройств от превышения допустимого давления.
 5. Не использовать газовые баллоны в плохо проветриваемых помещениях или вблизи открытого огня.

6. Не оставлять газовый баллон без присмотра во время использования, особенно если он находится в помещении.
 7. Не допускать перегрева газового баллона. Если баллон был недавно использован, дайте ему остыть перед тем, как убрать его на хранение.
 8. Регулярное техническое обслуживание газового баллона и его проверка специализированным персоналом.
 9. Перемещение газового баллона только в вертикальном положении, используя специальные ремни или ручки.
 10. Заправка газового баллона только на специализированных станциях, имеющих соответствующее разрешение на заправку.
 11. Соблюдение мер безопасности при замене газового баллона.
 12. Не курить, не использовать открытый огонь, избегать искр.

13. Газовые баллоны (рабочий и запасной) для бытовых газовых приборов желательно распо­лагать вне зданий (в пристройках, цокольных и подвальные этажах, шкафах или под ко­жухами, закрывающими верхнюю часть баллонов или редуктор) у глухого простенка на расстоянии не ближе 5 м от входов в здание. Пристройки должны быть выполнены из не­горючих материалов.

 Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок во избежание, доступа к ним детей и посторонних лиц и иметь жалюзи для проветривания.

**Только умелое обращение с газовыми баллонами и знание правил пользования поможет вам избежать несчастных случаев.**